Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -288 -448 288 448
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 144 Center 0
SYMATTR Value LTM4628
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTM4628.sub
SYMATTR Value2 LTM4628
SYMATTR Description High Efficiency Dual 8A or Single 16A µModule
PIN -288 288 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -288 192 LEFT 8
PINATTR PinName Comp1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -288 96 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 288 96 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 288 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Comp2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 288 288 RIGHT 8
PINATTR PinName TK/SS2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 288 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName VOUT2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -288 0 LEFT 8
PINATTR PinName VoutS1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 48 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName Diffp
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -48 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName Diffn
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName Diffout
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 288 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -288 -96 LEFT 8
PINATTR PinName VOUT1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 288 0 RIGHT 8
PINATTR PinName VoutS2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -288 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 288 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 288 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 96 -448 TOP 8
PINATTR PinName ExtVcc
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 0 -448 TOP 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -96 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -288 -192 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 31
PIN 288 384 RIGHT 8
PINATTR PinName Clkout
PINATTR SpiceOrder 32
PIN 192 -448 TOP 8
PINATTR PinName PhaseMD
PINATTR SpiceOrder 33
PIN -288 384 LEFT 8
PINATTR PinName Mode/PLLIN
PINATTR SpiceOrder 34
PIN -192 -448 TOP 8
PINATTR PinName Fset
PINATTR SpiceOrder 35
PIN -288 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 38
