Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -192 128 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 0
WINDOW 3 0 80 Center 0
SYMATTR Value LTC1156
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1156.sub
SYMATTR Value2 LTC1156
SYMATTR Description Quad High-Side µPower MOSFET Driver with Internal Charge Pump (2 of 4 Channels)
PIN -128 144 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -48 LEFT 8
PINATTR PinName IN1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Vs
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName IN2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName DS2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 128 144 RIGHT 8
PINATTR PinName G2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 128 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName DS1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName G1
PINATTR SpiceOrder 16
