Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -304 -448 288 560
TEXT 0 113 Center 2 LTC4417
TEXT 0 0 Center 2 LT
TEXT 0 533 Center 2 GND
WINDOW 0 0 -96 Center 2
SYMATTR Value LTC4417
SYMATTR SpiceModel LTC4417.sub
SYMATTR Description High Voltage Triple Input Prioritized PowerPath(tm) Controller
SYMATTR Value2 LTC4417
SYMATTR Prefix X
PIN 288 176 RIGHT 10
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 288 288 RIGHT 10
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 288 400 RIGHT 10
PINATTR PinName HYS
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -304 -272 LEFT 10
PINATTR PinName UV1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -304 -160 LEFT 10
PINATTR PinName OV1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -304 64 LEFT 10
PINATTR PinName UV2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -304 176 LEFT 10
PINATTR PinName OV2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -304 400 LEFT 10
PINATTR PinName UV3
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -304 512 LEFT 10
PINATTR PinName OV3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 288 -160 RIGHT 10
PINATTR PinName _VALID1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 288 -48 RIGHT 10
PINATTR PinName _VALID2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 288 64 RIGHT 10
PINATTR PinName _VALID3
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 560 NONE 0
PINATTR PinName VNEG
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 288 512 RIGHT 10
PINATTR PinName CAS
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 288 -272 RIGHT 10
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 240 -448 TOP 10
PINATTR PinName G3
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 176 -448 TOP 10
PINATTR PinName VS3
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 32 -448 TOP 10
PINATTR PinName G2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -32 -448 TOP 10
PINATTR PinName VS2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -176 -448 TOP 10
PINATTR PinName G1
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -240 -448 TOP 10
PINATTR PinName VS1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -304 288 LEFT 10
PINATTR PinName V3
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -304 -48 LEFT 10
PINATTR PinName V2
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -304 -384 LEFT 10
PINATTR PinName V1
PINATTR SpiceOrder 24
