Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -288 -544 288 544
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 240 Center 0
SYMATTR Value LTC3860
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3860.sub
SYMATTR Value2 LTC3860
SYMATTR Description Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Current Sharing\n\nNote:  Internal soft-start timer is reduced to 0.5ms from 2ms
PIN 0 -544 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -288 192 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -288 288 LEFT 8
PINATTR PinName Comp1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vsnsout
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vsnsn
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vsnsp
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 288 288 RIGHT 8
PINATTR PinName Comp2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 288 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 288 384 RIGHT 8
PINATTR PinName TK/SS2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -192 -544 TOP 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -288 480 LEFT 8
PINATTR PinName CLKin
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 288 480 RIGHT 8
PINATTR PinName Clkout
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 -544 TOP 8
PINATTR PinName PhaseMD
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 288 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 288 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName PWMEN2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 288 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 288 -480 RIGHT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 288 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Ilim2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 288 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2+
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 288 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2-
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -288 96 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1-
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -288 0 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1+
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -288 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -288 -480 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -288 -96 LEFT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -288 -192 LEFT 8
PINATTR PinName PWMEN1
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -288 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 27
PIN 96 -544 TOP 8
PINATTR PinName Iavg
PINATTR SpiceOrder 28
PIN -176 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 29
PIN -96 -544 TOP 8
PINATTR PinName Vinsns
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -288 384 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS1
PINATTR SpiceOrder 32
