Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -432 -160 432 192
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 3 0 -41 Center 2
WINDOW 0 0 41 Center 2
SYMATTR Value LTC4371
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual Negative Voltage Ideal Diode-OR Controller
SYMATTR SpiceModel LTC4371
SYMATTR ModelFile LTC4371.sub
PIN -336 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName DA
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GA
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 112 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SA
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 -160 TOP 8
PINATTR PinName Vz
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 -160 TOP 8
PINATTR PinName Vdd
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 336 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vss
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 432 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FaultB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 224 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -224 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName DB
PINATTR SpiceOrder 10
