Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 192 -144 -192
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 2
WINDOW 38 0 48 Center 2
SYMATTR SpiceModel LTC4054-4.2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation in ThinSOT (Assumed Tamb=25C, ThetaJA=90C/W)
SYMATTR ModelFile LTC4054-4.2.sub
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName _CHRG
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Prog
PINATTR SpiceOrder 5
