Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -95 -225 865 271
TEXT 368 0 Center 0 LT
WINDOW 0 369 -97 Center 0
WINDOW 3 368 96 Center 0
SYMATTR Value LTC4225-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4225-2.sub
SYMATTR Description Dual Ideal Diode and Hot Swap Controller (Automatic Retry After Fault)
SYMATTR Value2 LTC4225-2
PIN 256 -224 TOP 8
PINATTR PinName Sense1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 -224 TOP 8
PINATTR PinName In1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 -16 LEFT 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 64 LEFT 8
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 192 LEFT 8
PINATTR PinName On2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName In2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 256 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName Sense2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 368 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName DGate2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName Cpo2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 576 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName HGate2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 784 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName Out2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 864 128 RIGHT 8
PINATTR PinName _Pwrgd2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 864 192 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -96 128 LEFT 8
PINATTR PinName _En2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 864 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Tmr2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 864 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName Tmr1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -96 -80 LEFT 8
PINATTR PinName _En1
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -96 -144 LEFT 8
PINATTR PinName On1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 864 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 864 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _Pwrgd1
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 784 -224 TOP 8
PINATTR PinName Out1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 576 -224 TOP 8
PINATTR PinName HGate1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 0 -224 TOP 8
PINATTR PinName Cpo1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 368 -224 TOP 8
PINATTR PinName DGate1
PINATTR SpiceOrder 24
