Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 64 -16 -64
LINE Normal 176 0 -16 -80
LINE Normal -16 80 176 0
LINE Normal -16 64 -16 80
LINE Normal -16 -64 -16 -80
LINE Normal 176 0 176 0
LINE Normal -16 -48 -32 -48
LINE Normal -16 48 -32 48
LINE Normal 16 -66 16 -80
LINE Normal 64 -47 64 -64
LINE Normal 96 33 96 48
LINE Normal 16 66 16 80
LINE Normal 128 -20 128 -32
TEXT 23 -75 Left 2 +
TEXT 26 69 Left 2 -
TEXT 120 -9 Left 2 1
TEXT -14 -31 Left 2 2
TEXT -14 31 Left 2 3
TEXT 139 0 Left 2 5
TEXT 91 19 Left 2 7
TEXT 58 -34 Left 2 8
TEXT 9 53 Left 2 4
TEXT 8 -53 Left 2 6
TEXT -11 -50 Left 2 -
TEXT -14 47 Left 2 +
WINDOW 38 0 0 Left 2
WINDOW 0 -18 -2 Right 2
SYMATTR SpiceModel LM386
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile opamp3.lib
SYMATTR Description Amplificador de Potência de Áudio - 1W(max); 4V < Vcc < 12V.
PIN 128 -32 NONE 8
PINATTR PinName gain1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 -48 NONE 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 48 NONE 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 80 NONE 8
PINATTR PinName gnd
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 16 -80 NONE 8
PINATTR PinName Vcc+
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 48 NONE 8
PINATTR PinName Cbypass
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 64 -64 NONE 8
PINATTR PinName gain2
PINATTR SpiceOrder 8
