Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 34 -38 26 -38
LINE Normal 30 -34 30 -42
LINE Normal 34 39 26 39
LINE Normal 160 8 160 -8
LINE Normal 170 -9 160 -2
LINE Normal 155 0 160 0
LINE Normal 170 16 170 9
LINE Normal 176 16 170 16
LINE Normal 192 30 192 25
LINE Normal 192 -9 192 7
LINE Normal 170 -9 186 -9
LINE Normal -10 -22 -22 -22
LINE Normal -10 -12 -16 -22
LINE Normal -22 -12 -10 -12
LINE Normal -16 -22 -22 -12
LINE Normal -16 -32 -16 -48
LINE Normal -16 48 -16 32
LINE Normal 96 5 96 16
LINE Normal -22 12 -16 22
LINE Normal -10 12 -22 12
LINE Normal -16 22 -10 12
LINE Normal -16 12 -16 -12
LINE Normal -16 -22 -16 -32
LINE Normal -16 32 -16 22
LINE Normal 144 0 155 0
LINE Normal 192 -9 186 -9
LINE Normal 176 16 182 16
LINE Normal 192 30 192 32
LINE Normal 16 -48 176 -48
LINE Normal 16 -48 16 -48
LINE Normal 107 0 112 0
LINE Normal -16 -48 85 0
LINE Normal -16 48 85 0
LINE Normal 192 -48 176 -48
LINE Normal 192 -9 192 -41
LINE Normal 16 48 16 33
LINE Normal -10 22 -22 22
LINE Normal 16 -33 16 -48
LINE Normal 16 -33 16 -33
LINE Normal 16 -33 16 -33
LINE Normal 16 -49 16 -48
LINE Normal 16 -47 16 -49
LINE Normal 16 -49 16 -47
LINE Normal 16 -47 16 -49
LINE Normal 16 -48 16 -64
LINE Normal 192 -48 192 -41
LINE Normal 167 5 166 6
LINE Normal 166 6 167 5
LINE Normal 165 7 166 6
LINE Normal 170 9 165 7
LINE Normal 167 5 170 9
LINE Normal 160 2 166 6
LINE Normal 182 24 182 8
LINE Normal 192 7 182 14
LINE Normal 177 16 182 16
LINE Normal 189 21 188 22
LINE Normal 188 22 189 21
LINE Normal 187 23 188 22
LINE Normal 192 25 187 23
LINE Normal 189 21 192 25
LINE Normal 182 18 188 22
RECTANGLE Normal 17 -47 15 -49
RECTANGLE Normal 19 -45 13 -51
RECTANGLE Normal 20 -44 12 -52
CIRCLE Normal 99 -6 85 7
CIRCLE Normal 107 -6 93 7
TEXT -12 0 Left 2 LM13700
WINDOW 0 44 -58 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM13700v
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile LM13700v.lib
SYMATTR Description Dual Transconductance OpAmp.           Vcc = +/-2 V ~ +/-22 V.
PIN 96 16 NONE 8
PINATTR PinName bias
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 0 NONE 8
PINATTR PinName diode
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName Vcc-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 0 NONE 8
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 32 NONE 8
PINATTR PinName E
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 16 -64 NONE 8
PINATTR PinName Vcc+
PINATTR SpiceOrder 9
