Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 7 -31 -16 -16
LINE Normal 48 -16 16 -16
LINE Normal -16 -16 -48 -16
LINE Normal 10 -26 7 -31
LINE Normal 3 -28 10 -26
LINE Normal -38 24 -38 8
LINE Normal -22 16 -38 24
LINE Normal -38 8 -22 16
LINE Normal -38 16 -54 16
LINE Normal 0 16 0 -26 2
LINE Normal -16 16 0 16 2
LINE Normal 64 -48 -64 -48
LINE Normal 64 48 64 -48
LINE Normal -64 48 64 48
LINE Normal -64 -48 -64 48
LINE Normal -54 16 -64 16
LINE Normal 64 -16 48 -16
LINE Normal -64 -16 -48 -16
LINE Normal -16 16 -22 16 2
LINE Normal -32 48 -32 21
LINE Normal -11 38 -27 38
LINE Normal -15 40 -23 40
LINE Normal -21 42 -17 42
LINE Normal -18 44 -20 44
LINE Normal -19 33 -19 38
TEXT 20 -56 Left 0 +
TEXT 22 55 Left 0 -
TEXT -58 -30 Left 0 s
TEXT 42 -30 Left 0 d
TEXT -57 5 Left 0 i
WINDOW 38 103 17 Center 0
WINDOW 0 -49 -62 Left 0
SYMATTR SpiceModel DG200
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Chave CMOS: +/- 15 V; 30 mA. i = lógica TTL.
SYMATTR ModelFile cmos.lib
PIN -64 16 NONE 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 48 NONE 8
PINATTR PinName gnd
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 -16 NONE 8
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 -16 NONE 8
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 16 -48 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 6
