Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 304 -144 -304
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 96 Center 0
WINDOW 0 0 -96 Center 0
SYMATTR Value LTC3545-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value2 LTC3545-1
SYMATTR Description Triple 800mA Synchronous Step-Down Regulator - 2.25MHz
SYMATTR SpiceModel LTC3545-1.sub
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 64 -304 TOP 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW3
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName Run3
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName FB3
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -64 -304 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName GNDA
PINATTR SpiceOrder 16
