Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 304 -144 -287
TEXT 0 -128 Center 2 LT
WINDOW 3 0 -39 Center 2
WINDOW 0 1 -199 Center 2
SYMATTR Value LTC2924
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2924.sub
SYMATTR Description Programmable Quad Supply Monitor with Adjustable Reset Timer
SYMATTR Value2 LTC2924
PIN 144 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName IN1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName IN2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName IN3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 80 RIGHT 8
PINATTR PinName IN4
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 -160 LEFT 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 -80 LEFT 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName OUT3
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -144 80 LEFT 8
PINATTR PinName OUT4
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 160 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName _Done
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -48 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGT
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 48 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -144 160 LEFT 8
PINATTR PinName HYS/CFG
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName ON
PINATTR SpiceOrder 16
