Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -224 176 208
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTM8042-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTM8042-1.sub
SYMATTR Value2 LTM8042-1
SYMATTR Description µModule Boost LED Driver and Current Source
PIN -176 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -32 LEFT 8
PINATTR PinName RUN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 -96 LEFT 8
PINATTR PinName BSTIN/BKLED-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 160 RIGHT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 176 96 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 32 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 160 LEFT 8
PINATTR PinName CTL
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -176 96 LEFT 8
PINATTR PinName TGEN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName LED+
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName BSTOUT/BKIN
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
