Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -20 -16 -20 -24
LINE Normal -32 -16 -20 -16
LINE Normal -20 16 -20 8
LINE Normal -32 16 -20 16
LINE Normal -20 -8 -20 -16
LINE Normal -20 24 -20 16
LINE Normal 0 -16 -16 -16
LINE Normal 0 -32 0 -16
LINE Normal 0 16 -16 16
LINE Normal 0 32 0 16
LINE Normal -16 -16 -16 -24
LINE Normal -16 24 -16 16
LINE Normal -16 16 -16 -16
LINE Normal -10 -3 -16 0
LINE Normal -10 3 -10 -3
LINE Normal -16 0 -10 3
LINE Normal 0 0 -10 0
LINE Normal 0 16 0 0
WINDOW 38 13 16 Left 0
WINDOW 0 13 -16 Left 0
SYMATTR SpiceModel BF980A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description MOSFET de Porta Dupla; Depleção; UHF
SYMATTR ModelFile dgmos.lib
PIN 0 -32 NONE 8
PINATTR PinName d
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 -16 NONE 8
PINATTR PinName g2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 16 NONE 8
PINATTR PinName g1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 32 NONE 8
PINATTR PinName s
PINATTR SpiceOrder 4
