Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 27 -39 43 -39
LINE Normal 27 -39 27 -39
LINE Normal 35 -31 35 -47
LINE Normal 27 36 43 36
LINE Normal 27 36 27 36
WINDOW 38 -12 0 Left 2
WINDOW 0 58 -29 Left 2
SYMATTR SpiceModel OP07E
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile LTC.lib
SYMATTR Description Precision OpAmp; Voff(max)=75uV; +/-0,3V~+/-18V; SR = 0,3 V/us; 0,6 Mhz; offset=30 uV.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
