Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -240 -368 256 384
TEXT 0 -40 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -200 Center 0
WINDOW 3 0 200 Center 0
SYMATTR Value LTC3780
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3780.sub
SYMATTR Value2 LTC3780
SYMATTR Description High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
PIN 256 -320 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -240 240 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 384 BOTTOM 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 384 BOTTOM 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -240 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 256 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -240 320 LEFT 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -240 -320 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 256 160 RIGHT 8
PINATTR PinName FCB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 256 240 RIGHT 8
PINATTR PinName PLLFLT
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 256 320 RIGHT 8
PINATTR PinName PLLIN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -240 80 LEFT 8
PINATTR PinName STBYMD
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -240 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -240 -160 LEFT 8
PINATTR PinName TG2(A)
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -240 -80 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -240 0 LEFT 8
PINATTR PinName BG2(B)
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 144 384 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 256 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BG1(C)
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 0 -368 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 128 -368 TOP 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -128 -368 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 256 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 256 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName TG1(D)
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 256 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 24
