Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 128 -208 -128 208
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 48 Center 0
WINDOW 0 0 -48 Center 0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2910.sub
SYMATTR Value LTC2910
SYMATTR Value2 LTC2910
SYMATTR Description Octal Positive/Negative Voltage Monitor
PIN -128 -192 LEFT 8
PINATTR PinName V1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -48 LEFT 8
PINATTR PinName V4
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName V3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 -144 LEFT 8
PINATTR PinName V2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName V5
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName V6
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 144 LEFT 8
PINATTR PinName V7
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 192 LEFT 8
PINATTR PinName V8
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName Ref
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 192 RIGHT 8
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 128 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SEL
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName DIS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName _RST
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName RST
PINATTR SpiceOrder 11
