Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 34 -32 26 -32
LINE Normal 30 -28 30 -36
LINE Normal 34 32 26 32
WINDOW 38 103 29 Center 0
WINDOW 0 44 -34 Left 0
SYMATTR SpiceModel sel315darl
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile sel315.lib
SYMATTR Description Amp. Op. com Darlington na entrada e LED.Vcc=+/15V. Offset= pot c/ cursor em +Vcc.
PIN 48 -16 NONE 8
PINATTR PinName off1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 48 16 NONE 8
PINATTR PinName off2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName o
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 7
