Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -320 224 320
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LT1186F
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1186F.sub
SYMATTR Value2 LT1186F
SYMATTR Description DAC Programmable CCFL Switching Regulator(Bits-to-Nits(TM))
PIN 112 320 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Iccfl
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 -240 LEFT 8
PINATTR PinName DIO
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 224 48 RIGHT 8
PINATTR PinName CCFL Vc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 320 BOTTOM 8
PINATTR PinName AGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -224 48 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -224 144 LEFT 8
PINATTR PinName CLK
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -224 240 LEFT 8
PINATTR PinName _CS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 224 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Din
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 224 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Dout
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -224 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Iout
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -112 -320 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 224 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName ROYER
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 224 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 112 -320 TOP 8
PINATTR PinName BULB
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 224 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName CCFL SW
PINATTR SpiceOrder 16
