Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -192 192 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LT1680
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1680.sub
SYMATTR Value2 LT1680
SYMATTR Description High Power DC/DC Step-Up Controller
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName SL/ADJ
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Iave
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SHDN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName GATE
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName 12Vin
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName 5Vref
PINATTR SpiceOrder 16
