Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -192 144 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LT3509
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3509.sub
SYMATTR Value2 LT3509
SYMATTR Description Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator\n\nNote: Only one of two channels modeled.
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName BD
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName DA
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 9
