Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -240 -384 240 384
TEXT 0 -64 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -256 Center 0
WINDOW 3 0 128 Center 0
SYMATTR Value LTC1625
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1625.sub
SYMATTR Value2 LTC1625
SYMATTR Description No Rsense(TM) Current Mode Synchronous Step-Down Switching Regulator
PIN -240 -320 LEFT 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -240 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -240 -64 LEFT 8
PINATTR PinName FCB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -240 64 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 384 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -240 320 LEFT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -240 192 LEFT 8
PINATTR PinName Vprog
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 112 384 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 240 320 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 240 192 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 240 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 240 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 240 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 240 -320 RIGHT 8
PINATTR PinName TK
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -384 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 16
