Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 -7 -16 -60
LINE Normal 41 -32 -16 -7
LINE Normal -16 -60 41 -32
LINE Normal -8 -48 -14 -48
LINE Normal -11 -45 -11 -51
LINE Normal -8 -19 -14 -19
LINE Normal -29 -19 -16 -19
LINE Normal -29 0 -29 -19
LINE Normal 3 0 -47 0
LINE Normal 48 0 19 0
LINE Normal 48 -32 48 0
LINE Normal 41 -32 48 -32
LINE Normal -16 -48 -96 -48
LINE Normal 41 64 -16 39
LINE Normal -16 92 41 64
LINE Normal -8 80 -14 80
LINE Normal -11 77 -11 83
LINE Normal -8 51 -14 51
LINE Normal -29 51 -16 51
LINE Normal -29 32 -29 51
LINE Normal 3 32 -29 32
LINE Normal -47 32 -29 32
LINE Normal 48 32 19 32
LINE Normal 48 64 48 32
LINE Normal 41 64 48 64
LINE Normal -96 32 -63 32
LINE Normal -16 80 -96 80
LINE Normal -96 0 -63 0
LINE Normal 96 -32 48 -32
LINE Normal 96 64 48 64
LINE Normal -47 0 -49 7
LINE Normal -61 -6 -63 0
LINE Normal -57 7 -61 -6
LINE Normal -57 7 -53 -6
LINE Normal -49 7 -53 -6
LINE Normal 19 0 17 6
LINE Normal 5 -6 3 0
LINE Normal 9 6 5 -6
LINE Normal 9 6 13 -6
LINE Normal 17 6 13 -6
LINE Normal 19 32 17 38
LINE Normal 5 26 3 32
LINE Normal 9 38 5 26
LINE Normal 9 38 13 26
LINE Normal 17 38 13 26
LINE Normal -47 32 -49 39
LINE Normal -61 26 -63 32
LINE Normal -57 39 -61 26
LINE Normal -57 39 -53 26
LINE Normal -49 39 -53 26
LINE Normal -16 92 -16 39
RECTANGLE Normal 96 128 -96 -96
CIRCLE Normal -28 1 -30 -1
CIRCLE Normal -27 2 -31 -2
CIRCLE Normal -26 3 -32 -3
CIRCLE Normal -28 33 -30 31
CIRCLE Normal -27 34 -31 30
CIRCLE Normal -26 35 -32 29
CIRCLE Normal 49 -31 47 -33
CIRCLE Normal 50 -30 46 -34
CIRCLE Normal 51 -29 45 -35
CIRCLE Normal 49 65 47 63
CIRCLE Normal 50 66 46 62
CIRCLE Normal 51 67 45 61
TEXT 61 -73 Left 0 LT
WINDOW 3 15 -106 Left 0
WINDOW 0 -16 -107 Right 0
SYMATTR Value LT6411
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4.lib
SYMATTR Value2 LT6411
SYMATTR Description 650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier
PIN 64 128 BOTTOM 4
PINATTR PinName Vee
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 96 64 NONE 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 -96 TOP 4
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 -32 NONE 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 128 BOTTOM 4
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 128 BOTTOM 4
PINATTR PinName DGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 -48 NONE 8
PINATTR PinName IN1+
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 0 NONE 8
PINATTR PinName IN1-
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -96 32 NONE 8
PINATTR PinName IN2-
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -96 80 NONE 8
PINATTR PinName IN2+
PINATTR SpiceOrder 10
