Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -192 160 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 0
WINDOW 3 0 80 Center 0
SYMATTR Value LT1161
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1161.sub
SYMATTR Value2 LT1161
SYMATTR Description Quad Protected High-Side MOSFET Driver (2 of 4 Channels)
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Timer1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName INPUT1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Timer2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName INPUT2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 160 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 160 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 160 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense1
PINATTR SpiceOrder 19
