Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 0 -28 0
LINE Normal -20 0 -12 0
LINE Normal -4 0 4 0
LINE Normal 12 0 20 0
LINE Normal 28 0 36 0
LINE Normal 0 -48 0 -16
LINE Normal -20 -16 20 -16
LINE Normal -20 -12 20 -12
LINE Normal -28 -16 -28 -12
LINE Normal 28 -16 28 -12
LINE Normal -24 12 24 12
LINE Normal -24 12 -32 20
LINE Normal 24 12 32 20
LINE Normal -28 16 28 16
LINE Normal -16 32 0 24
LINE Normal 16 32 0 24
LINE Normal -16 48 -16 32
LINE Normal 16 48 16 32
LINE Normal -32 32 -48 48
LINE Normal -32 20 -32 32
LINE Normal -20 -12 -28 -12
LINE Normal -20 -16 -28 -16
LINE Normal 20 -16 28 -16
LINE Normal 20 -12 28 -12
CIRCLE Normal -48 -48 48 48
TEXT 52 14 Left 2 12AX7
WINDOW 0 52 -29 Left 2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Triodo de áudio, 330V;6mA; u=83.5. Filamento: 6,3 V; equiv.: ECC83.
SYMATTR ModelFile dmtriodep.lib
SYMATTR SpiceModel 12AX7f
PIN 0 -48 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 0 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 48 NONE 0
PINATTR PinName K
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -16 48 NONE 0
PINATTR PinName H1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 48 NONE 0
PINATTR PinName H2
PINATTR SpiceOrder 5
