Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -240 160 336
TEXT 0 56 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -56 Center 0
WINDOW 3 0 136 Center 0
SYMATTR Value LT3690
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3690.sub
SYMATTR Value2 LT3690
SYMATTR Description 36V, 4A, 1.5MHz Step-Down Switching Regulator with 70ľA Quiescent Current
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 -192 LEFT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName UVLO
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 288 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 336 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 288 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName VccINT
PINATTR SpiceOrder 13
