Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -144 144 144
TEXT 0 -24 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 48 Center 0
SYMATTR Value LT3466-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3466-1.sub
SYMATTR Value2 LT3466-1
SYMATTR Description White LED Driver and Boost Converter in 3mm × 3mm DFN Package\n\nNote: Only channel 2 is modeled.  For channel 1, use the LT3466 model.
PIN 80 -144 TOP 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -80 -144 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 64 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
