Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -176 128 176
TEXT 0 8 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -72 Center 0
WINDOW 3 0 88 Center 0
SYMATTR Value LT3487
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3487.sub
SYMATTR Value2 LT3487
SYMATTR Description Boost and Inverting Switching Regulator for CCD Bias
PIN 128 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName CAP
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName SWP
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 -176 TOP 8
PINATTR PinName Vbat
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 -112 LEFT 8
PINATTR PinName SWN
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName DN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 48 -176 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName FBN
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 128 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName FBP
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Vpos
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
