Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 -71 -16 -124
LINE Normal 41 -96 -16 -71
LINE Normal -16 -124 41 -96
LINE Normal -8 -112 -14 -112
LINE Normal -11 -109 -11 -115
LINE Normal -8 -83 -14 -83
LINE Normal -24 -83 -16 -83
LINE Normal -24 -64 -24 -83
LINE Normal 17 -64 -24 -64
LINE Normal -43 -64 -24 -64
LINE Normal 64 -64 33 -64
LINE Normal 64 -96 64 -64
LINE Normal -96 -64 -59 -64
LINE Normal -16 -112 -96 -112
LINE Normal 96 -96 41 -96
LINE Normal 0 -48 0 -78
LINE Normal -80 -48 0 -48
LINE Normal -80 -64 -80 -48
LINE Normal 9 -128 9 -112
LINE Normal 96 -128 9 -128
LINE Normal -16 -16 -96 -16
LINE Normal 96 -32 9 -32
LINE Normal 96 0 41 0
LINE Normal -16 25 -16 -28
LINE Normal 41 0 -16 25
LINE Normal -16 -28 41 0
LINE Normal -8 -16 -14 -16
LINE Normal -11 -13 -11 -19
LINE Normal -8 13 -14 13
LINE Normal -24 13 -16 13
LINE Normal -24 32 -24 13
LINE Normal 18 32 -24 32
LINE Normal -43 32 -24 32
LINE Normal 20 28 18 32
LINE Normal 64 32 34 32
LINE Normal 64 0 64 32
LINE Normal 0 48 0 18
LINE Normal -80 48 0 48
LINE Normal -80 32 -80 48
LINE Normal 9 -32 9 -16
LINE Normal -96 32 -59 32
LINE Normal -16 80 -96 80
LINE Normal 96 64 9 64
LINE Normal 96 96 41 96
LINE Normal -16 121 -16 68
LINE Normal 41 96 -16 121
LINE Normal -16 68 41 96
LINE Normal -8 80 -14 80
LINE Normal -11 83 -11 77
LINE Normal -8 109 -14 109
LINE Normal -24 109 -16 109
LINE Normal -24 128 -24 109
LINE Normal 17 128 -24 128
LINE Normal -43 128 -24 128
LINE Normal 64 128 33 128
LINE Normal 64 96 64 128
LINE Normal 0 144 0 114
LINE Normal -80 144 0 144
LINE Normal -80 128 -80 144
LINE Normal 9 64 9 80
LINE Normal -96 128 -59 128
LINE Normal 34 32 32 36
LINE Normal 20 28 24 36
LINE Normal 28 28 24 36
LINE Normal 28 28 32 36
LINE Normal 19 -68 17 -64
LINE Normal 33 -64 31 -60
LINE Normal 19 -68 23 -60
LINE Normal 27 -68 23 -60
LINE Normal 27 -68 31 -60
LINE Normal 19 124 17 128
LINE Normal 33 128 31 132
LINE Normal 19 124 23 132
LINE Normal 27 124 23 132
LINE Normal 27 124 31 132
LINE Normal -57 -68 -59 -64
LINE Normal -43 -64 -45 -60
LINE Normal -57 -68 -53 -60
LINE Normal -49 -68 -53 -60
LINE Normal -49 -68 -45 -60
LINE Normal -57 28 -59 32
LINE Normal -43 32 -45 36
LINE Normal -57 28 -53 36
LINE Normal -49 28 -53 36
LINE Normal -49 28 -45 36
LINE Normal -57 124 -59 128
LINE Normal -43 128 -45 132
LINE Normal -57 124 -53 132
LINE Normal -49 124 -53 132
LINE Normal -49 124 -45 132
RECTANGLE Normal 96 192 -96 -160
CIRCLE Normal 65 -95 63 -97
CIRCLE Normal 66 -94 62 -98
CIRCLE Normal 67 -93 61 -99
CIRCLE Normal 65 1 63 -1
CIRCLE Normal 66 2 62 -2
CIRCLE Normal 67 3 61 -3
CIRCLE Normal 65 97 63 95
CIRCLE Normal 66 98 62 94
CIRCLE Normal 67 99 61 93
CIRCLE Normal -23 -63 -25 -65
CIRCLE Normal -22 -62 -26 -66
CIRCLE Normal -21 -61 -27 -67
CIRCLE Normal -79 -63 -81 -65
CIRCLE Normal -78 -62 -82 -66
CIRCLE Normal -77 -61 -83 -67
CIRCLE Normal -23 33 -25 31
CIRCLE Normal -22 34 -26 30
CIRCLE Normal -21 35 -27 29
CIRCLE Normal -79 33 -81 31
CIRCLE Normal -78 34 -82 30
CIRCLE Normal -77 35 -83 29
CIRCLE Normal -23 129 -25 127
CIRCLE Normal -22 130 -26 126
CIRCLE Normal -21 131 -27 125
CIRCLE Normal -79 129 -81 127
CIRCLE Normal -78 130 -82 126
CIRCLE Normal -77 131 -83 125
TEXT -62 -137 Left 0 LT
TEXT -5 -96 Left 0 R
TEXT -5 0 Left 0 G
TEXT -5 96 Left 0 B
WINDOW 3 100 174 Left 0
WINDOW 0 0 -176 Left 0
SYMATTR Value LT6557
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC5.lib
SYMATTR Value2 LT6557
SYMATTR Description 500MHz, 2200V/µs Gain of 2, Single Supply Triple Video Amplifier with Input Bias Control
PIN -64 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 -112 NONE 8
PINATTR PinName INR
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 -64 NONE 8
PINATTR PinName AGND1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 -16 NONE 8
PINATTR PinName ING
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 32 NONE 8
PINATTR PinName GNDG
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 80 NONE 8
PINATTR PinName INB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 128 NONE 8
PINATTR PinName GNDB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 96 64 NONE 8
PINATTR PinName V+B
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 96 96 NONE 8
PINATTR PinName OUTB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 96 -32 NONE 8
PINATTR PinName V+G
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName OUTG
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 -128 NONE 8
PINATTR PinName V+R
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 -96 NONE 8
PINATTR PinName OUTR
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -16 -160 TOP 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 64 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName BCV
PINATTR SpiceOrder 16
