Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 32 -48 -112
LINE Normal 64 -40 -48 32
LINE Normal -48 -112 64 -40
LINE Normal -198 -144 96 -144
LINE Normal 96 -64 96 -144
LINE Normal 80 -47 96 -64
LINE Normal 96 -17 80 -32
LINE Normal 96 0 96 -17
LINE Normal 240 0 96 0
LINE Normal 80 -16 80 -64
LINE Normal 80 -40 64 -40
LINE Normal -80 -16 -48 -16
LINE Normal -80 80 -80 -16
LINE Normal 229 80 -80 80
LINE Normal -128 -64 -48 -64
LINE Normal -128 123 -128 -77
LINE Normal -128 -144 -128 -128
LINE Normal -35 -64 -43 -64
LINE Normal -35 -16 -43 -16
LINE Normal -39 -12 -39 -20
LINE Normal 86 -56 80 -47
LINE Normal 89 -53 80 -47
LINE Normal 89 -53 86 -56
RECTANGLE Normal -240 -192 304 160
CIRCLE Normal -112 -96 -144 -128
CIRCLE Normal -112 -77 -144 -109
CIRCLE Normal -127 -63 -129 -65
CIRCLE Normal -126 -62 -130 -66
CIRCLE Normal -125 -61 -131 -67
CIRCLE Normal -127 -143 -129 -145
CIRCLE Normal -126 -142 -130 -146
CIRCLE Normal -125 -141 -131 -147
TEXT -7 -41 Center 2 LT
WINDOW 0 202 -143 Center 2
WINDOW 3 202 -79 Center 2
SYMATTR Value LT3042
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3042.sub
SYMATTR Value2 LT3042
SYMATTR Description 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
PIN -240 -144 LEFT 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -240 0 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UV
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -240 112 LEFT 8
PINATTR PinName PG
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName ILIM
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 224 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGFB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName SET
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 304 80 RIGHT 8
PINATTR PinName OUTS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 304 0 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 10
