Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -192 128 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC3619B
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3619B.sub
SYMATTR Value2 LTC3619B
SYMATTR Description 400mA/800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit
PIN 128 144 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Rlim
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 128 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -128 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -128 144 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 48 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
