Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -176 160 176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC3721-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3721-1.sub
SYMATTR Value2 LTC3721-1
SYMATTR Description Push-Pull PWM Controller\n\nNote: hiccup mode fault logic is not modeled.
PIN 160 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName DRVB
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -176 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 160 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName DRVA
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Dprg
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName CS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 64 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 64 LEFT 8
PINATTR PinName Rleb
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -176 128 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 -128 LEFT 8
PINATTR PinName UVLO
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -176 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 15
