Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -80 32 -80 -32
LINE Normal -80 -16 -48 -48
LINE Normal -54 35 -48 48
LINE Normal -48 48 -61 42
LINE Normal -54 35 -61 42
LINE Normal -58 38 -80 16
LINE Normal 80 32 80 -32
LINE Normal 80 -16 48 -48
LINE Normal 54 35 48 48
LINE Normal 48 48 61 42
LINE Normal 54 35 61 42
LINE Normal 58 38 80 16
LINE Normal 48 80 48 48
LINE Normal 112 80 48 80
LINE Normal 80 0 112 0
LINE Normal 48 -80 112 -80
LINE Normal 48 -48 48 -80
LINE Normal -48 -80 -112 -80
LINE Normal -48 -48 -48 -80
LINE Normal -48 80 -48 48
LINE Normal -112 80 -48 80
LINE Normal -80 0 -112 0
CIRCLE Normal 112 112 -112 -112
WINDOW 38 -51 0 Left 2
WINDOW 0 -26 -128 Left 2
SYMATTR SpiceModel SSM2212
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual NPN Transistor; baixo Ruído, 40 V; 20 mA; 0,5 W.
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
PIN -112 -80 NONE 8
PINATTR PinName c1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 0 NONE 8
PINATTR PinName b1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 80 NONE 8
PINATTR PinName e1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 112 80 NONE 8
PINATTR PinName e2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName b2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 112 -80 NONE 8
PINATTR PinName c2
PINATTR SpiceOrder 6
