Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -320 -448 320 448
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 240 Center 0
SYMATTR Value LTC3787
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3787.sub
SYMATTR Value2 LTC3787
SYMATTR Description PolyPhase Synchronous Boost Controller
PIN -320 192 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName PhaseMD
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName Clkout
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 -448 TOP 8
PINATTR PinName PLLIN/Mode
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -320 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 320 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2-
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 320 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2+
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 320 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 320 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName TG2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 320 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 320 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BG2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 0 -448 TOP 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 96 -448 TOP 8
PINATTR PinName ExtVcc
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 320 384 RIGHT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 192 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vbias
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -320 0 LEFT 8
PINATTR PinName BG1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -320 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -320 -288 LEFT 8
PINATTR PinName TG1
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -320 -96 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 320 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -96 -448 TOP 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 28
PIN -320 384 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 29
PIN 320 288 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -320 288 LEFT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -320 96 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1+
PINATTR SpiceOrder 32
