Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -432 144 432
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LT8616
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT8616.sub
SYMATTR Value2 LT8616
SYMATTR Description Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5ľA Quiescent Current
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UV2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName PG2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 288 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName PG1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName TR/SS1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 384 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -144 -288 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UV1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -144 288 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC/Mode
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -144 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -144 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 144 384 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -144 192 LEFT 8
PINATTR PinName TR/SS2
PINATTR SpiceOrder 28
PIN 0 432 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 29
