Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 272 256 -288 -256
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 3 0 48 Center 2
WINDOW 0 0 -48 Center 2
SYMATTR Value LTC2995
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2995.sub
SYMATTR Description Temperature Sensor and Dual Voltage Monitor with Alert Outputs
SYMATTR Value2 LTC2995
PIN -288 -48 LEFT 8
PINATTR PinName VL1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -288 48 LEFT 8
PINATTR PinName VH2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -288 144 LEFT 8
PINATTR PinName VL2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName VT2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName VT1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 112 -256 TOP 8
PINATTR PinName D+
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 224 -256 TOP 8
PINATTR PinName D-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 272 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName VPTAT
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 -256 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -224 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 272 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _TO1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 272 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName _TO2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 272 96 RIGHT 8
PINATTR PinName _OV
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 272 192 RIGHT 8
PINATTR PinName _UV
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 224 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 112 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -224 -256 TOP 8
PINATTR PinName DS
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -112 -256 TOP 8
PINATTR PinName PS
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -288 -144 LEFT 8
PINATTR PinName VH1
PINATTR SpiceOrder 20
