Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -95 -225 865 271
TEXT 368 0 Center 0 LT
WINDOW 0 369 -97 Center 0
WINDOW 3 368 96 Center 0
SYMATTR Value LTC4227-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4227-2.sub
SYMATTR Description Dual Ideal Diode and Single Hot Swap Controller (Autoretry After Fault)
SYMATTR Value2 LTC4227-2
PIN 608 -224 TOP 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 496 -224 TOP 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 -224 TOP 8
PINATTR PinName In1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 -16 LEFT 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 64 LEFT 8
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 288 -224 TOP 8
PINATTR PinName In2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 368 -224 TOP 8
PINATTR PinName DGate2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 208 -224 TOP 8
PINATTR PinName Cpo2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 864 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName _Pwrgd
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 864 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -96 144 LEFT 8
PINATTR PinName _D2on
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 864 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Tmr
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 864 144 RIGHT 8
PINATTR PinName _En
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -96 -96 LEFT 8
PINATTR PinName On
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 800 -224 TOP 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 720 -224 TOP 8
PINATTR PinName HGate
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -32 -224 TOP 8
PINATTR PinName Cpo1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 128 -224 TOP 8
PINATTR PinName DGate1
PINATTR SpiceOrder 20
