Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -192 128 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC3901
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3901.sub
SYMATTR Value2 LTC3901
SYMATTR Description Secondary Side Synchronous Driver for Push-Pull and Full-Bridge Converters
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName PVcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName ME
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 160 LEFT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName CSE-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName CSE+
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName TIMER
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 32 RIGHT 8
PINATTR PinName CSF+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 160 RIGHT 8
PINATTR PinName CSF-
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName MF
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -128 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
