Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -496 192 496
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 2
WINDOW 3 0 192 Center 2
SYMATTR Value LT3763
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3763.sub
SYMATTR Value2 LT3763
SYMATTR Description 60V High Current Step-Down LED Driver Controller
PIN 192 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -432 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 96 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -192 -432 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 -336 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vinn
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vinp
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -192 48 LEFT 8
PINATTR PinName IVinmon
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 192 432 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -192 -48 LEFT 8
PINATTR PinName FBin
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 240 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -192 -240 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 -144 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -192 336 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 192 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -192 240 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -192 144 LEFT 8
PINATTR PinName Ismon
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -192 432 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 192 336 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM_out
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 192 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 192 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 27
