Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 96 0 -96
LINE Normal 0 -96 192 0
LINE Normal 192 0 0 96
LINE Normal 128 -48 112 -48
LINE Normal 120 -40 120 -56
LINE Normal 128 48 112 48
WINDOW 38 33 16 Left 2
WINDOW 0 32 -16 Left 2
SYMATTR SpiceModel AD8541
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description CMOS;1MHz; 1,0V/us; 2,7V~5,5V.
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
PIN 0 64 LEFT 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -64 LEFT 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 96 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
