Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -192 176 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -112 Center 0
WINDOW 3 0 128 Center 0
SYMATTR Value LTC1148
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1148.sub
SYMATTR Value2 LTC1148
SYMATTR Description High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator Controller, Adjustable Output Voltage
PIN 176 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName P-drive
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 80 LEFT 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 176 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 112 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -176 -80 LEFT 8
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -112 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 80 RIGHT 8
PINATTR PinName N-drive
PINATTR SpiceOrder 14
