Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -192 192 192
TEXT 0 -64 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -136 Center 0
WINDOW 3 0 32 Center 0
SYMATTR Value LTC1434
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1434.sub
SYMATTR Value2 LTC1434
SYMATTR Description 450mA, Low Noise Current Mode Step-Down DC/DC Converter
PIN 192 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName SSW
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName BSW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LBO
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName LBI
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Vprog
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 192 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -80 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Cosc
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName PLL LPF
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName PLLIN
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -80 -192 TOP 8
PINATTR PinName SVin
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 80 -192 TOP 8
PINATTR PinName PWRVin
PINATTR SpiceOrder 20
