Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 176 -144 -176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 96 Center 0
WINDOW 0 0 -96 Center 0
SYMATTR Value LTC3448
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value2 LTC3448
SYMATTR Description 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Synchronous Step-Down Regulator with LDO Mode
SYMATTR SpiceModel LTC3448.sub
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName FREQ
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName RUN
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
