Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 48 0 -48
LINE Normal 97 0 0 48
LINE Normal 0 -48 97 0
LINE Normal 58 -35 42 -35
LINE Normal 50 -43 50 -27
LINE Normal 58 32 42 32
WINDOW 38 64 32 Left 2
WINDOW 0 65 -32 Left 2
SYMATTR SpiceModel SEL315cmos
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile SEL315mos.lib
SYMATTR Description SBFC - AmpOp CMOS_OTA; 0,35um; TSMC technology - fT=9.9MHz; SR+=8V/us; SR-=4V/us; CL=5pF; Vcc = +3,3V ou +/-1.65 V; Vo(max)=rail-to-rail.
PIN 0 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -32 NONE 8
PINATTR PinName VDD
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 32 NONE 8
PINATTR PinName VSS
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
