Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -384 -256 384 256
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 2
WINDOW 3 0 128 Center 2
SYMATTR Value LTC3766
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3766.sub
SYMATTR Value2 LTC3766
SYMATTR Description High Efficiency, Secondary-Side Synchronous Forward Controller
PIN 320 -256 TOP 8
PINATTR PinName SG
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 -256 TOP 8
PINATTR PinName FG
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -240 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vsec
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -384 192 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName Phase
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 384 96 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 384 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 80 -256 TOP 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 240 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ipk
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 384 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vsout
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 384 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vs+
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 384 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Vs-
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -320 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -384 96 LEFT 8
PINATTR PinName FS/Sync
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 320 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName REGSD
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -240 -256 TOP 8
PINATTR PinName Is-
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -320 -256 TOP 8
PINATTR PinName Is+
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 0 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGD
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 80 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName FGD
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -80 -256 TOP 8
PINATTR PinName NDRV
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 0 -256 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 240 -256 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -384 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Vaux
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -384 0 LEFT 8
PINATTR PinName PT-
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -384 -96 LEFT 8
PINATTR PinName PT+
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -80 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -160 -256 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 28
