Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -496 176 496
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LTC3867
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3867.sub
SYMATTR Value2 LTC3867
SYMATTR Description Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Differential Remote Sense and Nonlinear Control
PIN -176 -432 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName DIFF+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 176 240 RIGHT 8
PINATTR PinName DIFF-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 176 336 RIGHT 8
PINATTR PinName DIFFOut
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 432 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 48 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 240 LEFT 8
PINATTR PinName IFast
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 144 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 -144 LEFT 8
PINATTR PinName ILim
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -176 336 LEFT 8
PINATTR PinName ITSD
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 -496 TOP 8
PINATTR PinName ExtVcc
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -96 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -496 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 176 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 176 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 176 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 176 -432 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -176 -336 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -176 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Mode/PLLIn
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -176 -48 LEFT 8
PINATTR PinName FREQ
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -64 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -176 432 LEFT 8
PINATTR PinName ITemp
PINATTR SpiceOrder 13
