Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 -16 -48 16
LINE Normal 48 -16 48 16
LINE Normal 0 -64 0 -32
LINE Normal -20 -32 20 -32
LINE Normal -20 -28 20 -28
LINE Normal -20 -32 -20 -28
LINE Normal 20 -32 20 -28
LINE Normal 20 -16 12 -16
LINE Normal 4 -16 -4 -16
LINE Normal -12 -16 -20 -16
LINE Normal 48 0 28 0
LINE Normal 20 0 12 0
LINE Normal 4 0 -4 0
LINE Normal -12 0 -20 0
LINE Normal -48 16 -28 16
LINE Normal -20 16 -12 16
LINE Normal -4 16 4 16
LINE Normal 12 16 20 16
LINE Normal -24 28 24 28
LINE Normal -24 28 -32 36
LINE Normal 24 28 32 36
LINE Normal -28 32 28 32
LINE Normal 28 32 32 25
LINE Normal 28 -16 32 -8
LINE Normal 20 -16 28 -16
LINE Normal 32 -8 32 25
LINE Normal -16 48 -16 64
LINE Normal 0 40 -16 48
LINE Normal 16 48 0 40
LINE Normal 16 64 16 48
LINE Normal -32 48 -48 64
LINE Normal -32 36 -32 48
ARC Normal -48 -64 48 32 48 -16 -48 -16
ARC Normal -48 -32 48 64 -48 16 48 16
TEXT 64 32 Left 2 EL84
WINDOW 0 64 -32 Left 2
SYMATTR SpiceModel EL84f
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Pentodo de Potência; 300V; 65mA; 12W; fil: 6,3V; 760 mA.
SYMATTR ModelFile tubes.lib
PIN 0 -64 NONE 0
PINATTR PinName Placa
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName Grade Screen
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 16 NONE 0
PINATTR PinName Grade controle
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -48 64 NONE 0
PINATTR PinName Câtodo
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -16 64 NONE 8
PINATTR PinName f1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 16 64 NONE 8
PINATTR PinName f2
PINATTR SpiceOrder 6
