Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -128 160 128
TEXT 0 -32 Center 0 LT
WINDOW 0 8 -144 Left 0
WINDOW 3 0 40 Center 0
SYMATTR Value LTC4300A-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4300A-1.sub
SYMATTR Value2 LTC4300A-1
SYMATTR Description Hot Swappable 2-Wire Bus Buffers  Note:  Stop Bit and Bus Idle detection not modeled
PIN -160 80 LEFT 8
PINATTR PinName ENABLE
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SCLOUT
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -80 LEFT 8
PINATTR PinName SCLIN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 80 RIGHT 8
PINATTR PinName READY
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName SDAIN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName SDAOUT
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 -128 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 8
