Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -240 176 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 111 Center 0
SYMATTR Value LT1158
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1158.sub
SYMATTR Value2 LT1158
SYMATTR Description Half-Bridge N-Channel Power MOSFET Driver
PIN -176 -176 LEFT 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 -112 LEFT 8
PINATTR PinName INPUT
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 144 LEFT 8
PINATTR PinName ENABLE
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 80 LEFT 8
PINATTR PinName _FAULT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 176 208 RIGHT 8
PINATTR PinName BgateFB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Bgate
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -80 -240 TOP 8
PINATTR PinName BoostDr
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Tsource
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName TgateFB
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 -176 RIGHT 8
PINATTR PinName Tgate
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 80 -240 TOP 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 176 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 16 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 12
