Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 144 304 -144 -304
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 96 Center 0
WINDOW 0 0 -96 Center 0
SYMATTR Value LTC3544
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value2 LTC3544
SYMATTR Description Quad Synchronous Step-Down Regulator: 2.25MHz, 300mA, 200mA, 200mA, 100mA
SYMATTR SpiceModel LTC3544.sub
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW100
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName SW200A
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Run200A
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName Run200B
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName SW200B
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 64 -304 TOP 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW300
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Run300
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName FB300
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName FB200B
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName FB100
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Run100
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -64 -304 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -64 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName GNDA
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName FB200A
PINATTR SpiceOrder 2
